De zender ECC85 en de QQE 03/12

Zo kon het ook met 7 trimmers (onderkant zender)

Onderkant Voeding

Bovenzijde Voeding

Bovenzijde zender

Pluggen voor ontvangst alles ligt ernog

Zoals je ziet werd ook alleen maar gebruik gemaakt van DIN pluggen destijds

Deze bandrecorder in de hoek werd enkel gebruikt voor de echo.

Stickers was destijds heel normaal voor vele piraten

Nog een voeding voor de toekomstige zender 0-50 volt en 10 amp.

De soundprocessing.

Piek-limiter

Verscholen de draaitafel en wat singels

Zijn oude werkplek de gaten voor mengpaneel zijn nog zichtbaar.

Een laatse blik voorlopig weer