25 Oktober 2005

Op weg naar de marathonzender Reestdal vanuit Zuid Drenthe.

5 piraten vormen de marathonuitzending en draaien op de 97,65 in Mono en geen RDS. Op de vraag waarom niet in stereo werd gedraaid, was het antwoord simpel:

De stereocoder die we hebben heeft op relatieve kleine afstand al ruis, dus is er gekozen om in mono uit te zenden.

De muziekkeus is perfect zoals ik wel ben gewend in deze omgeving.

De studio is gezellig maar niet te groot. ‘s Avonds was het druk met 35 man in de studio, dan is het ook aanschuiven geblazen.

De zender houdt inmiddels voor het 4e jaar zijn marathon op deze locatie.

Inmiddels zijn we verwend met enorm veel vermogen een marathon te draaien. Dit station draait een marathon met een dubbele CX met een vermogen van ruim 550 Watt. De masthoogte is 30 meter met 2 rossen zonder koppelbalk.

De zender was PLL-gestuurd, type bekend dacht ik zo.

Gezien de verzoekjes en afstanden werkt het systeem goed.

De apparatuur was goed maar toch relatief simpel. Een goedwerkend mengpanel met 3 cd spelers en één platenspeler.

Soundprocessing gaat via het mengpaneel: geen toeters en bellen.

Het meeste werd van cd gedraaid en af en toe van single. De platenspeler werd door een apart mengpaneel ingestuurd vanwege het ontbreken van een phone-ingang op het hoofdmengpaneel.

Een vrij jong station met een geschiedenis aan zenders, zo werd de eerste zender uit de kast gehaald een 06/40 en de tweede, een oude ECC85 met de QQE 03/12.

Ook de vorige zender lieten ze zien een ECC85 QQE 03/12 met de QQE 06/40 goed voor 150 Watt. Enkel hadden ze eerder lekker rustig lopen op 80 Watt, net zoals de CX nu.

Gastvrij zijn ze zeker en vol enthousiasme lieten ze dan ook alles zien en gaven uitleg over het geheel.

Bij het geven van mijn stickers hadden ze ook wat voor mij, een stel klompen hahaha maar dan in pantoffel formaat.

Prachtig en deze heb ik dan ook met veel plezier geaccepteerd. Eindelijk kunnen de klompen aan op de parketvloer.

Reestdal Team, gefeliciteerd met het behalen van de Herfstmarathon 2005.

Mengpaneel voor de platenspeler

Het hoofdmengpaneel

Het programma wie en wanneer draait

De voeding voor de CX ruim 60 kilo weeg die

Voorkant van de Voeding

Variac

De eindtrap met de hamer voor als ze komen

Eindtrap met de baksteen anders blaast hij van de plek ivm koeling.

Stuurzender

Stuurzender voorfront.

De CD Collectie