11 Oktober 2005

Dit keer naar een piratenstation dat al vele zendjaren achter de rug heeft: De Zender Little Mustang.

Dit station bestaat uit twee broers vanuit het noordoosten van het land.

De mast is op een hoogte van 20 meter en zal komende tijd verhoogd worden naar ruim 30 meter.

Alles draaiend vanuit één antenne, een Ross.

Het zendvermogen is een Mosfet, een BLF278. De frequentie waar momenteel wordt uitgezonden is de 97.30 MHz.

Deze zender is een tijd stil geweest en op het moment dat ik aankwam waren ze bezig met het opruimen van de platen die ze dit weekend gebruikt hebben bij een marathon.

Het is anders weer thuis draaien, zeker omdat ze ruim een half jaar gelden uit de lucht zijn gehaald, voelt het nog niet erg goed.

“Tijdens de marathon had ik nergens last van, maar nu weer op thuislocatie nou nee”.

Deze verschijnselen komen me zelf ook zeer bekend voor en moet je weer opbouwen. Al houdt deze zender zich de komende tijd nog wel rustig

Tijdens de korte uitzending rammelde de telefoon continu, en daar doe je het ook voor.

De studio was goed voorzien van apparatuur maar kende geen soundprocessing.

Alles werd via de equalizer ingesteld en via een cassettedeck werd het volume in de gaten gehouden.

Af en toe vind je deze nostalgische etherpiraten nog.

Op zich totaal niets mee en soms klinkt het gewoon beter dan bij piraten met soundprocessing.

Helaas heeft bij dit station de Stereo en RDS het begeven, dus zullen we het met mono moeten doen.

We hebben nog genoeg tijd om alles voor elkaar te maken, tot de 1,5 jaar (einde dwangsom) is verstreken, was de reactie.

Veelal wordt hier van single gedraaid en dat vinden ze ook het mooist. Maar ook van CD en MD is geen probleem. De keus is ook ruim voldoende.

Voor mij is het weer een keer lekker om eens tussen haakjes van een gewone piraat een reportage te mogen maken.

Little Mustang succes met de uitzendingen en we spreken elkaar zeker weer.

De afstanden van de enkele Mosfet

de voeding is blijven staan van de CX door Dhr. Walraven

Ook de cooler voor de CX hebben ze nog

Tevens de Variac

Het klaarzetten en aansluiten van de zender

De nieuwe zender alles in één.

Gelocked op de 97.30Mhz

Platen Collectie

En Cd en MD collectie

Kleine storing in de modulatie

De defecte Stereo en RDS