De 48 meter hoge mobiele zendmast met de 4 Rossen

Heb ze niet geteld maar veel heel veel pallets

De stuurzender met voeding

Eindtrap een dubbele mosfet 2x BLF278

500 watjes op de klok

Opstelling zender

Daaronder de voeding van de eerste zender die defect raakte

Stereocoder inclusief RDS

Wat vonden we nog in een hoek, een oude FRM stereocoder

Echo tbv spraak

Ledbalk tbv insturing

Regelunit voor muziek in de tent

Hits en hits label moest erop

Ook hier de Behringer DX-1000 mengtafel