18-12-2005

Op weg naar Gelderland naar de marathonzender de Ideale Kerst Combinatie op de frequentie 92.30Mhz.

Hoe meer ik naar het zuiden rijd, hoe witter het werd. Een mooie zonnige dag met veel muziek op de meterband.

Aangekomen zag ik de mast van ruim 37 meter al staan met daarin de 4 zelfbouw Rossen.

De mast is toch apart en een mooi ding, eenvoudig in de constructie en toch de hoogte van 37 meter.

Het is namelijk een oude bouwlift. De zender en mast zijn gemonteerd op het platform van de mast.

Een kwestie van omhoog hijsen door middel van een elektramotor en het staat. Geen poespas erom heen, ideaal zo'n mast en redelijk compact.

De zender die boven in zat, omdat ze de lengte van de kabel zo kort wilden houden, is een dubbele mosfet goed voor ruim 500Watt.

Tevens is de studio is goed voorzien van apparatuur en ook bij dit station in Gelderland wordt enkel van vinyl gedraaid, alleen de jingles staan op MD.

De studio werd warm gehouden door 2 terraskachels en 1 elektrisch hittekanon op krachtstroom. Ze konden de temperatuur goed op peil houden.

Het team bestaat uit een 5- tal leden en hadden het goed voor elkaar. Al waren ze wel moe geworden van de laatste nachten, de tent was goed vol en dan wordt het wat laat.

Voor hen en de vele luisteraars was deze marathon een succes en ook zo te lezen via de reacties van EPC.

Maar toch een groot probleem zondagmorgen rond 07.30 uur, het aggregaat stopte ermee.

Gelukkig na tig keer starten kwam er weer muziek uit, maar toch maar ff bellen met de verhuurder. Die kwam onmiddellijk met een ander aggregaat.

Ik bedank het station voor de uitnodiging en tot de volgende keer.

Tevens was dit de laatste weekendimpressie voor mezelf dit jaar.

Wens dit station goede feestdagen een bijzonder goed 2006.

De RDS en Stereocoder.

Dit was zeker geen mascotte maar een waakhond, zeker als de baas niet aanwezig was.

Dit was 100% de mascotte van het team .