16 Oktober 2005

Dit keer geen piraat in actieve dienst, al zit het nog wel in de genen en het bloed.

Op weg naar Radio Noordzee vanuit de locatie Barneveld, de Veluwe dus.

Deze piraat is een tevens een oude vriend. We hebben elkaar leren kennen in Dedemsvaart waar hij in de jaren tachtig ook draaide.

Daarvoor woonde hij in Barneveld, waar hij in de 1980 is begonnen met een stentor en een 3-elements antenne op een houten paal.

Toen is hij daar uit de lucht gehaald.

Maar na die tijd is de hobby, zeg maar verslaving, compleet losgeslagen.

In 1982 kwam Noordzee naar de locatie Dedemsvaart om de uitzending daar verder te volbrengen.

Alleen er was geen zender meer. Er kwam wat beters: een goed gebouwd buizenzender, een ECC85 en QQE03/12, zoals te zien is op de foto.

En een mast moest er komen. Een lantaarnpaal van ruim 12 meter werd geplaatst met daarin een Stolle 7-elements antenne gemonteerd op rotor

Dit ging prachtig totdat de Noordzee een keer de muziek erg hard aanhad zonder te zenden.

Er is werd gebeld voor geluidsoverlast en de heren agenten stoven als een stel bollen naar boven om dit een halt toe te roepen.

Helaas zagen ze de zender staan en vroegen wat de bedoeling was van dat ding.

Uhh nou niks eigenlijk, mooi om te hebben. Maar dat mocht al niet.

Op dat moment zat ik daar ook en heb de buizen stukgeslagen voordat ze boven waren.

Hiermee heeft hij dus geluk gehad en de uitzendingen gingen na nieuwe buizen weer vrolijk verder.

Noordzee draaide voornamelijk op de zondagmiddag.

En met een 5-kanaals mengpaneel van Alecto en een versterker als modulator.

In 1982 vertrok de Noordzee weer naar Barneveld waar hij de uitzending voortzette, bij zijn ouderlijke woning.

Daar kreeg hij een andere zender, een transistor. Welke type weet hij niet meer maar sterk was het nog niet echt.

Dit ging een tijdje goed totdat hij bezoek kreeg van die Kale zoals hij dat noemde.(toen al geen haar)

Voor die tijd een boete van 250 gulden, dat is nu €112 en toen een boel geld.

Later woonde hij op zichzelf en het feest ging weer verder. Hij woonde op een flat met een tophoogte van 25 meter.

De antenne was inmiddels een 8-elements Fuba met Balun en de rotor. Ook de zender werd vervangen. Een eigenbouw mrf237 met als eindtrap de mrf238, alles op 1 print.

Een monster ding met ruim 40 watt waar we via de ether verbinding met elkaar hielden. Het is nu ongeveer 1986.

Maar de Noordzee ging weer verhuizen naar een ander deel van het dorp en moest een mast van ook ruim 25 meter in elkaar lassen

Een mooi ding en in het begin nog een 14-elements horizontale richtantenne die later moest wijken voor 2 verticale Rossen. Dom dom dom .

Dit hadden we nooit moeten doen. Toen is alles minder geworden met afstanden en de band werd ook drukker.

Dat laatste werd opgelost door verticaal meer pwr. Een CX moest er komen.

Een omgebouwde R&S met daarop een CX-eindtrap met een enorm vermogen destijds.

Ook de stuurzender was een R&S omgebouwde buizenzender voor de 3 meterband.

Inmiddels werkte deze zender met een limiter via een casettedeck. Enkel kon hij alleen de pieken reduceren en verder een equalizer.

Hier heeft Noordzee Barneveld jaren mee gedraaid en is ook niet meer uit de lucht gehaald.

Van single werd er bijna niet mee gedraaid, ze waren grijs. De cd's waren uitgekomen, een verademing voor vele piraten was dit.

Noordzee is op eigen beweging gestopt, je kent het wel kids etc en druk met werk.

Maar het bloed, als je erover begint met hem, begint weer te borrelen

Weet niet, we zijn van dezelfde generatie of het nu kookt of verdampt of wat dan ook, het blijft in je bloed.

AT heeft destijds 1 fout gemaakt.

Ze hadden ons uit de lucht moeten halen en alle singles in beslag moeten nemen. En dat bij iedere piraat dan.

Dan hadden ze het nu onder controle

Leuk is om te melden is dat ik mensen heb gesproken van deze generatie, die Noordzee uit Barneveld als voorbeeldzender noemden.

Noordzee met zijn oude Ross

De hoogspanning voeding voor de CX

Elco's olie gevuld

Stoflongen was het even

Koeling voor de CX

Ingaande koelbuis

Onderkant van de CX

De 3 buizen die enorm veel weden gebruikt in de jaren 80

ECC85 EL86 QQE 03/12 en de CX 250B van Eimac destijds 50 gulden €22

CX met spoel

En hier zat een urenteller op en alles werkte

Bovenkant CX

De Variac voor de enkele CX

Oude Glorie wordt even weer opgestart

De oude originele FRM Print

De vernieuwde versie en beter.

Deze SWR meter werd gebruikt als tussen staande golf.