14-01-2006

Op deze mooie zonnige zaterdag Twente in, richting Gedreait en Verdreait, een station met wat opstartprobleempjes.

Was Ommen nog maar net uit en ruis op de autoradio. Dat zijn toch altijd de momenten dat je even schrikt en denkt: nee hé.

Gelukkig een paar minuten later weer signaal en muziek. Bij aankomst bleek dat ze het aggregaat hadden verwisseld. Deze was te licht voor de zender die een vermogen leverde van 2000Watt en op het aggregaat 23 ampère verbruikte. Het is geen zuinige jongen.

De eindtrap was van Italiaanse fabrieksmakelij. Een enkele buis zorgde voor het vermogen.

De stroomvoorziening is niet het enige probleem dat de jongens hebben gekend. Tijdens het ophijsen van de ruim 65 meter hoge zendmast zakte de mast een beetje door vanwege het gewicht. Daardoor is de antennekabel uit de koppelbalk gesprongen. De koppelbalk was vast op de mast gemonteerd zonder rekening te houden met rek.

De pech was ook nog dat dit in de avonduren gebeurde waardoor ze het risico niet namen om de mast in zijn geheel te laten zakken. Er is gekozen om een pijp met 6 antennes naast de mast te hangen, op een hoogte van ruim 40 meter.

Balen was het zeker voor de jongens. Enkel zo aan het signaal te horen was er niet veel reden toe.

Zelf ben ik niet zo'n gigantisch Duitstalige liefhebber, maar wat deze jongens op de draaitafels hadden liggen waren hits. En het meeste werd vanaf vinyl gedraaid, een enkele plaat van CD of MD.

De soundprocessing klonk goed in de oren, al was deze nieuw voor me. Een Mirage FM-multiband audioprocessor werd gebruikt met verder de Ultraflex-Pro en een Edison voor de juiste klanken.

Het team bestaan uit een 10-tal leden. Ze hebben het dit jaar groter aangepakt dan vorige jaar, de eerste keer. Een grotere tent met goede vloer, betere verwarming en een nieuwe zender.

Perfect gewoon en gezien de mastproblemen zijn ze zeer tevreden hoe alles loopt.

Ook tijdens mijn aanwezigheid werd je voorzien van de nodige drankjes en snert hahaha, eigengemaakte snert met veel vlees.

Perfect was het voor elkaar tot in de details. Gezellig en zeer gastvrij.

Helaas werd met deze Antennes uitgezonden de hits

En niet met deze die 25 meter hoger stonden

Ondanks alles werkt deze mast perfect die op het laatste moment werd verzorgd

Zender en Eindtrap

Eindtrap goed voor ruim 2Kw

Achterkant van de zendinstallatie

Stereo en rds Coder

Aggregaatpanel

Noodaggregaat voor de verlichting van de tent

De gouden klanken vanuit dit mengpaneel de Behringer dx-1000

Ook MD en Cd was geen schaamte bij dit station

Enkel een Twentse piraat draait veelal met Vinyl

Processing voor de studioruimte

Soundprocessing voor de zender

Ontvangen op de radio niet via de versterker