28-10-2005

Richting Drenthe, is ons adres naar Keet Fm.

Het station dat momenteel draait op de 98.10Mhz in stereo en RDS.

Afstanden worden zeker gemaakt tot aan Spakenburg toe, en dit met 120 Watt, alles draaiend met een hoogte van 20 meter.

Dit was verder ook te merken aan de verzoekjes die inmiddels binnen stroomden, het loopt goed.

De zender geeft 1 Watt met als stuurvermogen 25 Watt die de BLX15 moet aantrappen. Deze is goed voor ruim 120 watt.

In Ommen was het signaal te horen met 45db afstemming, wat goed te noemen is met deze PWR.

Het team bestaat uit 3 man uit het Drentse land.

De mast is een eigenbouw die eerder op ruim 30 meter stond en 4 rossen, maar helaas is geknikt.

Nu staat hij dus op 20 meter en 2 rossen met een koppelbalk.

Ook hier is de soundprocessing simpel met als cassettedeck die gebruikt wordt als insturing level.

De kwaliteit is goed en apparatuur is van alles voorzien.

Er werd van MP3, single en CD gedraaid met voldoende keus.

Het team bestaat nu anderhalf jaar en mochten ze uit de lucht worden gehaald, dan is er nog voldoende reserve.

Kortom, ook hier wordt doorgedraaid totdat er geen luisteraar meer is.

Jongens, het was gezellig en we luisteren wel weer.

SMS dienst

Simpel maar een goed werkend mengpaneel

De studio is nog niet af er wordt aangewerkt

de opstelling van de zender

Eindtrap de BLX 15 inclusief voeding

De RDS

De stereocoder

Binnenkant van de eindtrap

Stuurzender

eindtrapje van 25 watt

De eigenlijke zender

Bok van de mast.

De singels

Dit zijn de reserve zenders.

Variac van de oude eindtrap een CX

Je ziet ze toch meer dan ik had verwacht de ECC85 en de QQE 03/12

Al is dit geen QQE 03/12 maar een Russisch exemplaar ervan

Onderkant van deze Zender

Ook een leuk buisje een YU-204