25-11-2005

Op weg naar Drents Kabaal, de zoveelste marathon dit jaar en met inmiddels een vaste reporter.

Een heel andere locatie dan anders, dit omdat de mast die al klaarlag in het weiland door de gemeente is gezien.

Het team heeft hierdoor besloten om van deze locatie af te zien vanwege de dwangsommen die zouden kunnen komen.

Op weg naar de nieuwe locatie een eindje werd de mast gestationeerd. Het is toch water naar de zee dragen voor die lui.

Drents Kabaal is niet voor 1 gat te vangen en de omgeving helpt hier ook belangeloos mee.

Dit heet streekcultuur, een ieder helpt elkaar voort en ‘lange niet bange’, dat is hun motto.

Vol trots lieten ze hun nieuwe mast zien van dik 60 meter met erin 8 rossen. En zelfbouw, dat mag ik wel.

Enkel de storm dreigde weer roet in het eten te gooien: een kabel waaide over de rossen heen.

Geen nood altijd een vrijwilliger die de mast inklimt om alles voor elkaar te maken.

Machtig om te zien hoe ze het ook deze keer weer voor elkaar kregen. En nu in Ommen voor de eerste keer 100% op de meter van 64dB.

De zender is een sturing van STN met ingebouwde stereocoder met een uitgangsvermogen van 14 Watt. De eindtrap is een 4x CX 250b, goed voor ruim 1400 watt.

Passen en meten was het met de eindtrap en de mast van 60 meter. De kabel bereikte ook maar net de eindtrap, het was schuiven geblazen.

Het team is een vast team bestaande uit 10 man, genaamd Drents Kabaal ofwel De DKB.

Ook de audioapparatuur is goed vertegenwoordigd zowel van cd, single als MD wordt gedraaid.

Al klonk het in mijn oren goed, ze vervingen de limiter Phonic T 8300 vanwege een sis.

Ook de mascotte is eruit gegooid. De vorige had wat kleine geurprobleempjes en is nu vervangen door een hond.

Drents Kabaal bedankt voor de gezelligheid en de bekende gastvrijheid en tot de volgende keer.

Toppie weer en succes.

Filmpje mast beklimmen gemaakt door roegweekend.nl

Uhhh toch 6 rossen geen 8

Ja hoog hé jongens lengte is toch anders dan hoogte

De 4x cx250b eindtrap

Variac die nodig is bij deze eindtrap

De voeding tbv de eindtrap

Ook zonder koeling wordt het niks.

Sturing en RDS

Soundprocessing

De berichten voorlezen

En ook hier kreeg ik weer een balletje mayo, bedankt jongens.

Daar is die dan de nieuwe Mascotte.

Deel van het Team

Sms dienst

Ongelofelijk om te zien hoe deze lege gas flessen eruit zien totaal bevroren als ze leeg zijn