06-01-2006

Het weekend zou rustig beginnen maar zoals het nu lijkt, wordt het weer gezellig druk met de impressies.

Op weg naar Radio Uniek in Overijssel werd ik op de foto gezet. Enkel niet zo'n foto als ik in gedachten had.

Flits en ja hoor, te hard gereden. Ongeveer 4 km na correctie, dus ik zal zo'n 6 km te hard hebben gereden.

Maar goed, we kijken op de terugweg wel of deze bak er nog staat. Dan kunnen we hier gelijk een impressie van maken.

Uiteraard reed ik weer verkeerd. Iemand van Uniek zag me al rijden en belde me al op voor het juiste adres.

De 25 meter hoge mast, met 4 Rossen, reed ik nota bene voorbij.

Op de weg naar de studio kom je eerst langs de zender, ditmaal een 2x CX 250b met erin een PLL-zender van Veronica.

Een mooi ding om te zien en het draait ook gigantisch mooi, aldus het team, en hij gooit momenteel een vermogen van 700 Watt.

Alles in één, behalve de voeding. Deze wordt met wisselspanning aangestuurd. De gelijkrichting zit in de zender zelf.

De studio is schitterend en modern afgewerkt. Petje af voor de afwerking.

De techniek gaat hier ook door zowel studio als randapparatuur. Zo werd bij dit station van CD, MP3 en van single gedraaid.

De soundprocessing is ruimschoots aanwezig en zover mijn oren het aan kunnen, zeer goed afgesteld. De diverse soundprocessing wordt op termijn vervangen.

De SMS-berichten bij dit station komen binnen via een PC.

Alleen ging dit even fout. Door een wazige storing zijn alle berichten verdwenen uit de telefoon en de PC.

En dat is jammer want het was een gekkenhuis met zowel de telefoon als SMS.

Alles wordt mogelijk gemaakt door de 4-tal leden van dit piratenstation die om de buurt zijn eigen programma draait.

Een hoog cijfer voor de studio en afwerking zonder meer. Ook de gastvrijheid en je welkom voelen bij dit station is hoog.

Uniek radio, bedankt. Het was top voor elkaar.

Helaas op de terugweg kwam ik de man met de flitsbak al tegen, dus daarvan geen impressie.

De zender alles in één behalve voeding

Koeling voor de zender genaamd slakkenhuis

Voeding en variac voor de zender

De Soundprocessing